**Załącznik nr. 1**

**Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu
- przedmiar**

**1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe:**

* 1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia między posesjami zlokalizowanymi na ul. Szkolnej 800 i 893 – 36 mb
	2. Rozbiórka istniejących barier zabezpieczających – 3 szt.
	3. Wywiezienie ziemi, gruzu i elementów istniejącego ogrodzenia.

**2.Ogrodzenie między posesjami zlokalizowanymi na ul. Szkolnej 800 i 893:**

**2.1.** Wykonanie ogrodzenia panelowego,kratowo-przetłaczanego,ocynk – 36mb

 (wzór zdjęcie nr 1.)

Parametry paneli:

- szerokość paneli: 2500 mm do 3000 mm

- wysokość paneli 1530 do 1600 mm

- wypełnienie drutami: HR5 5 mm,

- oczka proste 50mm x 200 mm

- oczka profilowane 50mm x 50mm

- słupki 60 mm x 40mm

2.2. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – wyrównanie istniejącej podbudowy.

1. **Ogrodzenie od ulicy Szkolnej:**
	1. Wykonanie ogrodzenia panelowego, ocynk (wzór zdjęcie nr 2.)
	2. Wykonanie bramy przesuwnej 7mb
	3. Wykonanie typowej bramki 1,5 m, wys.800 mm
	4. 3.1.+ 3.2.+ 3.3. - 41 mb

Parametry paneli:

 - szerokość paneli: 2000 mm do 3000 mm

 - wysokość paneli 800 mm

 - słupki 100 mm x 100mm

3.5. Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m

3.6. Roboty ziemne