**Październik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa | Makulatura  kg | Nakrętki  kg | Baterie  kg |
| 0 |  | 2,5 |  |
| 1a |  |  |  |
| 1b | 10 | 11 |  |
| 1c |  | 10,4 | 1,2 |
| 2a |  |  |  |
| 2b |  |  |  |
| 3a | 104 | 33,5 | **19** |
| 3b | **210** | 31,5 | 14 |
| 3c | 200 | **40,3** |  |
| 4a |  |  |  |
| 4b |  |  |  |
| 8a |  |  |  |
| 8c |  |  |  |
| 8d |  |  |  |
| 8e |  | 2 | 0,5 |
| 8f |  |  |  |
| 8g |  |  |  |
| 8h |  |  |  |
| 8i |  |  |  |