**Luty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa | Makulatura  kg | Nakrętki  kg | Baterie  kg |
| 0 | 120 | 11 |  |
| 1a | 13,5 | 17,3 | 5 |
| 1b | 41,5 | 9,2 | 3,86 |
| 1c |  | 9,8 | 1,5 |
| 2a |  | 0,5 | 0,8 |
| 2b |  | 1,5 | 0,5 |
| 3a | 45 | **22,2** | **36** |
| 3b | **732,5** | 18,75 | 33,55 |
| 3c | 340 | 2,1 |  |
| 4a | 238 | 12,15 | 5 |
| 4b |  |  |  |
| 8a |  |  |  |
| 8b |  |  |  |
| 8c |  |  |  |
| 8d |  |  |  |
| 8e |  |  |  |
| 8f |  |  |  |
| 8g |  |  |  |
| 8h |  |  |  |
| 8i |  |  |  |