**Październik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa | Makulaturakg | Nakrętkikg | Bateriekg |
| 0a |  | 9 | 0,6 |
| 0b |  |  |  |
| 1a | 140 | 5 | **19,5** |
| 1b | 176,2 | 13,76 | 17,4 |
| 1c | 5 |  |  |
| 2a |  |  |  |
| 2b | 40 |  |  |
| 2c | 1,6 | 3,7 | 1 |
| 3a |  |   |  |
| 3b | 4,9 |  1,7 |  |
| 4a  |   |  1,5 |  |
| 4b | **826,5** | **27,93** | 3 |
| 4c |  |  |  |
| 5a | 100 |  |  |
| 5b |  |  6 |  |